ROUTER 1:->

Router>enable

Router#conf t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router(config)#

Router(config)#router ospf 10

Router(config-router)#net

Router(config-router)#network 192.168.1.0 255.255.255.0 area 0

Router(config-router)#net

Router(config-router)#network 10.0.0.0 255.0.0.0 area 0

Router(config-router)#ex

Router(config)#do wr

Building configuration...

[OK]

Router(config)#

ROUTER 2:->

Router>en

Router#conf t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router(config)#router ospf 10

Router(config-router)#net

Router(config-router)#network 192.168.2.0 255.255.255.0 area 0

Router(config-router)#net

Router(config-router)#network 10.0.0.0 255.0.0.0 area 0

Router(config-router)#ex

Router(config)#ex

Router#